Резиновые прокладки прямоугольного сечения

Размер прокладок
а-в-h, где




а - внутренний диаметр прокладки,

в – ширина,
h – высота (толщина)

	№
	Обозначение  типоразмера прокладки

(a-b-h), мм
	Номинальная толщина прокладки 

(h), мм

	1
	15-4-2
	2,0

	2
	16,5-4-2
	2,0

	3
	50-6-2
	2,0

	4
	105-8,5-2
	2,0

	5
	141-12-2
	2,0

	6
	145-9,5-2
	2,0

	7
	152-11,5-2
	2,0

	8
	195-11,5-2
	2,0

	9
	13-3,5-2,5
	2,5

	10
	41-2,5-2,5
	2,5

	11
	46-2-2,5
	2,5

	12
	5-2,5-3
	3,0

	13
	7-1,5-3
	3,0

	14
	9-2-3
	3,0

	15
	9-4,5-3
	3,0

	16
	20-3-3
	3,0

	17
	120-9-3
	3,0

	18
	177-20-3
	3,0

	19
	305-13,5-3
	3,0

	20
	306-20-3
	3,0

	21
	15-5-4
	4,0

	23
	19-4-4
	4,0

	24
	20-2,5-4
	4,0

	25
	28-5-4
	4,0

	26
	32-3-4
	4,0

	27
	42-8-4
	4,0

	28
	44-5-4
	4,0

	29
	45-2-4
	4,0

	30
	50-5-4
	4,0

	31
	72-8-4
	4,0

	32
	76-8-4
	4,0

	33
	94-8-4
	4,0

	34
	100-4-4
	4,0

	35
	106-5-4
	4,0

	36
	110,5-9,5-4
	4,0

	37
	132-5-4
	4,0

	38
	155-5-4
	4,0

	39
	5-5-5
	5,0

	40
	12,5-7,5-5
	5,0

	41
	15-5-5
	5,0

	42
	15,5-6,5-5
	5,0

	43
	17-7-5
	5,0

	44
	18,5-8,5-5
	5,0

	45
	28-5-5
	5,0

	46
	30-5-5
	5,0

	47
	32-5-5
	5,0

	48
	32,5-8,5-5
	5,0

	49
	35-3-5
	5,0

	50
	40-5-5
	5,0

	51
	44-5-5
	5,0

	52
	46-6-5
	5,0

	53
	57-7-5
	5,0

	54
	60-5-5
	5,0

	55
	75-5-5
	5,0

	56
	110,5-9,6-5
	5,0

	57
	60-12,5-6
	6,0

	58
	165-7,5-6
	6,0

	59
	20-9-8
	8,0

	60
	20-4-8
	8,0

	61
	20-5-10
	10,0

	62
	20-6-10
	10,0

	63
	24-4,5-10
	10,0

	64
	24-4-13
	13,0

	65
	20-6-16
	16,0

	66
	168-16-25
	25,0
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